**办公家具采购项目**

**招 标 书**

项目名称：福建省特种设备检验研究院莆田分院

2023年度办公家具

投标供应商：　　　　　　（公章）

日期：　　年　　月　　日

**目录**

1、投标响应函

2、授权委托书（如为法人本人参加，可不附）

3、企业法人证件复印件

4、法人代表身份证复印件

5、售后服务承诺

6、报价单

**投标响应函**

福建省特种设备检验研究院莆田分院：

经仔细阅读和研究，我方决定参加贵院的办公家具招标采购项目，并向贵院承诺：

1、我方愿意按照招标公告的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包含所有货物、附件及包装、运输、运杂、保险、税费、安装、检测、售后服务等一切费用，并承诺报价不高于同期市场价格，否则由我方承担一切责任。

2、如果我方的招标响应文件被接受，我方将严格履行招标公告中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方愿意提供采购方在招标公告中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方响应有关的任何资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

4、我方同意因运输、搬运、安装过程中的不当，造成货物或就位现场的设施、设备等损坏的，采购方有权要求我方全额赔偿。

5、我方承诺该项报价在递交后保持90天有效，不作任何更改和变动。我方同意成交后若不履行招标公告中的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的成交标资格将被取消。

6、同意采购方对产品进行抽样检测，检测结果与投标文件不符，愿意承担因此引起的相关赔偿责任。

7、我方同意若无法按约定条款履行义务等行为，采购方有权取消我方成交资格。

投标单位：（公章）

 　　　　　法定代表人：（签字或签章）

时间：　　 年 月 日

|  |
| --- |
|  |

**授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （响应单位名称）的法定代表人，现授权委托我单位员工 （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加省特检院莆田分院办公家具招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自本项目招标工作开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

代理人（签字或签章）：

 年 月 日

售后服务承诺

福建省特种设备检验研究院莆田分院：

保修期至少为 2 年，并承诺如产品在质保期内出现质量问题，在接到采购人的报修电话后，需在2小时内到达现场维修，8小时内完成采购人的维修要求.

 承诺单位（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

 承诺时间：

|  |
| --- |
| 报 价 单 |
| 序号 | 物品名称 | 技术要求 | 规格尺寸(单位cm) | 数量 | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| 1 | 会议桌 | 1、 面材；采用进口0.6mm厚AAA级胡桃木皮（木纹近似、无疤结)，同色实木皮封边，2、内外双层的基材采用实木多层板，3、油漆：PE底漆，高级哑光聚醋面漆，采用三底三面的八遗油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，表面硬度大于2H，耐磨度高于3级。4、五金配件：品牌优质五金配件坚固耐用抽拉顺滑。5、胶水采用木工胶水，甲醛释放量低于1.Smg/L(24H干燥法)。 |  120\*41.5\*76 | 14张 |  |  |
| 2 | 会议椅 | 采用精品实木白坯，经过一系列加工处理成型，采用加厚PV优质海绵坐垫，0.5MM韩皮包裹加工，整体设计符合人体力学，缓解疲劳，整体尺寸45\*45\*90cm。颜色为红胡桃色 | 45\*45\*90 | 30张 |  |  |
| 3 | 柜子 | 1.可调节层板，高度随意更改2.铜芯防盗锁，防撬放心储物3钢板加厚，坚固耐用4.防腐环保油漆，防水，就用不生锈起壳。 | 高180，宽85，深39 | 2张 |  |  |
| 4 | 单人沙发 | 1.实木框架，高回弹环保材料海绵2.S型不易变形弹簧，硬度高不变形3.高品质牛皮面料，久坐舒适透气，商务接待家用都可以.4.安全环保，不易刮花 | 单人位：长90cm\*宽75cm\*高83cm | 2张 |  |  |
| 5 | 三人沙发 | 1.实木框架，高回弹环保材料海绵2.S型不易变形弹簧，硬度高不变形3.高品质牛皮面料，久坐舒适透气，商务接待家用都可以.4.安全环保，不易刮花 | 三人位：长186cm\*宽75cm\*高83cm | 1张 |  |  |
| 6 | 办公桌 | 1.采用的是优质纤维板和免漆三胺板2饰面采用的是木纹纸贴面和高档木皮贴面两种3全系产品使用的是水性漆，环保安全无异味4油漆：PE底漆，高级哑光聚醋面漆，采用三底三面的八遗油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰，表面硬度大于2H，耐磨度高于3级 | 160\*80\*76 | 4张 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |